|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **省水文中心候会室改造、音控室**  **线路改造工程量清单** | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| 1 | 拆除吊顶 | 拆除原有石膏板吊顶 | 项 | 1.00 |
| 2 | 拆除后修补 | 拆除后墙面地面修补 | 项 | 1.00 |
| 3 | 新建隔墙 | 新建轻钢龙骨加12阻燃欧松板加石膏板双面隔墙，新做隐形门1扇 | 平方米 | 20.00 |
| 4 | 石膏板吊顶 | 轻钢龙骨+石膏板吊顶 | 平方米 | 43.20 |
| 5 | 木地板 | 强化木地板 | 平方米 | 42.50 |
| 6 | 平板灯 | 平板灯 | 组 | 5.00 |
| 7 | LED筒灯 | 4寸LED筒灯 | 个 | 9.00 |
| 8 | 木质门 | 木制套装门 | 樘 | 1.00 |
| 9 | 木门拆除及封门洞 | 原门及门框拆除，封门洞。新作3套木制套装门（含一套隐形门） | 平方米 | 1.00 |
| 10 | 排管布线 | 从原有回路接入，配管配线，含开关插座 | 平方米 | 43.00 |
| 11 | 墙面新做墙布 | 墙面基层石膏找平修补后刮腻子两遍，打砂滚墙固再铺贴墙布 | 平方米 | 105.00 |
| 12 | 乳胶漆 | 顶面乳胶漆:石膏找平一遍，刮腻子两遍再保护打砂喷乳胶漆一底两面 | 平方米 | 44.0 |
| 13 | 踢脚线 | 不锈钢踢脚线：含1.2阻燃板基层安装 | 米 | 39.00 |
| 14 | 窗帘盒 | 12阻燃板加95厚石膏板宽20公分深20公分 | 米 | 6.00 |
| 15 | 布艺窗帘 | 布艺遮光窗帘含铝合金轨道及安装要求 | 平方米 | 18.00 |
| 16 | 地面保护 | 专用地面保护膜铺贴 | 项 | 1.00 |
| 17 | 建渣清运 | 含人工搬运到1楼并装车 | 项 | 1.00 |
| 18 | 备注 | 1.网络布局调整费用、设计费用需在施工图确认后单独报价；  2.供应商需现场踏勘，风险自担。 | | |